**Пояснительная записка**

Рекомендации по устройству полов разработаны в развитие СНиП 3.04.01-87 раздел 4 \"Устройство полов\". Они содержат девять разделов, где подробно изложены правила устройства и приемки всех слоев пола, а именно:

грунтовых оснований;

подстилающих слоев;

стяжек;

гидроизоляционных слоев;

теплозвукоизоляции;

покрытий полов - 40 видов;

правила приемки и методы контроля.

В двух Приложения представлены:

составы смесей для покрытий, стяжек, прослоек;

список машин и механизмов для устройства полов.

При разработке настоящих Рекомендаций использованы документы:

СНиП 2.03.13-88 \"Полы\";

СНиП 3.04.01-87 \"Изоляционные и отделочные покрытия\" раздел 4 \"Устройство полов\";

\"Рекомендации по устройству бетонных полов с упроченным верхним слоем, бесшовных полов на основе эпоксидных и полиуретановых смол, из кислотостойкого бетона, из жароупорного бетона\" ЦНИИПромзданий.

Кроме того, использованы:

\"Инструкция по проектированию, устройству и эксплуатации полов с покрытием из сверхтвердых ДВП\" Госгражданстрой;

\"Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях\" НИИМосстрой, 1995;

Обзорная информация \"Индустриальные технологии и эффективные средства механизации при устройстве полов\" ВНИИНТПИ, 1989 г. и др.